**Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego**

(Miejsce i data) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_r.

**Zamawiający:**

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma,

 ul. Tłomackie 3/5,

00-090 Warszawa

**FORMULARZ OFERTOWY**

**Wykonawca:**

Nazwa Wykonawcy: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adres Wykonawcy: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nr telefonu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ adres e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Osoba do kontaktu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Oferujemy wykonanie zamówienia pn. Zakup i dostawa sprzętu oświetleniowego do Sali wystawowej w Żydowskim Instytucie Historycznym **w ramach programu predefiniowanego pn. „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021 (85%) oraz ze środków budżetu Państwa (15%) w ramach projektu „Kultura**”, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym za wynagrodzeniem: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł brutto (słownie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_00/100). Podana kwota obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia.

Poszczególna kwota wynika z poszczególnej wyceny:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa produktu | Ilość | Warunki oferowane przez Wykonawcę, należy podać parametry techniczne  | Stawka Vat | Cena jednostkowa brutto | Kwota łączna (ilość x cena jednostkowa) brutto |
| 1. | Projektor kierunkowy, LED COB, optyka: 27st., 2900-3000 K, moc: 38W, 2900-3000 lm, min. 77lm/W, CRI: min. 80, min. 50 000 godz. pracy, L90B10; stopień ochrony IP20; z adaptorem mechaniczno-elektrycznym dopasowanym do szynoprzewodów trójfazowych, z wbudowanym sterowaniem bezprzewodowym BLE kompatybilnym z DALI i statecznikiem ściemnialnym, obudowa: odlew aluminiowy, kolor biały, wym. oprawy bez ramienia: dług. 21 x śred. 9,6 cm; waga: max. 1,24 kg | 10 |  |  |  |  |
| 2. | Projektor kierunkowy, LED COB, optyka: 16 st., 2900-3000 K, moc: 38W, 2900-3000 lm, min. 77lm/W, CRI: min. 80, trwałość: min. 50 000 godz. pracy, L90B10; stopień ochrony IP20; z adaptorem mechaniczno-elektrycznym dopasowanym do szynoprzewodów trójfazowych, z wbudowanym sterowaniem bezprzewodowym BLE, kompatybilnym z DALI i statecznikiem ściemnialnym, obudowa: odlew aluminiowy, kolor biały, wym. oprawy bez ramienia: dług. 21 x śred. 9,6 cm; waga: max. 1,24 kg | 10 |  |  |  |  |
| 3. | Projektor kierunkowy kadrujący (z oprawą umożliwiającą kadrowanie obrazu światłem: koła, kwadraty, prostokąty romby), LED, optyka: z przednią jednostką optyczną obracaną o 360° wokół osi optycznej, kąt rozsyłu światła: 18-19 st. (z możliwością wymiany gobo na inne w przyszłości), 3000 K, 21W, min. 2200 lm, min. 21lm/W, CRI: 97, trwałość: min. 50000 godz. pracy, L80B10; klasa energooszczędności: A++; obrót oprawy wokół osi pionowej: 360°, przechylenie w stosunku do płaszczyzny poziomej: od +10° do 90°; obudowa: odlew aluminiowy, wym.: wys. z ramieniem 20,4 x dług. 27 cm, śred. przedniej jednostki optycznej: 9,9 cm, kolor obudowy biały, waga: max. 2,58 kg;w zestawie: metalowe gobo z otworem o śred. 30 mm do kadrowania kształtów okrągłych, metalowe wrota (klapki) do kadrowania kształtów kwadratowych i prostokątnych (mocowane do oprawy), adaptor oraz urządzenie do bezprzewodowego sterowania BLE, kompatybilnym z DALI, dopasowane do wpinania w ww. szynoprzewody trójfazowe, wbudowany statecznik ściemnialny | 4 |  |  |  |  |
| 4. | Oprawa ewakuacyjna kierunkowa, natynkowa LED, 1-2W, czas podtrzymania: 3h, odległość rozpoznania: 30 m; kl. ochronności: II lub III, st. ochrony: IP40, dioda LED sygnalizująca napięcie i ładowanie akumulatora; piktogram w komplecie, orientacja pozioma, obudowa: poliwęglan w kolorze białym, szyba: plexi, wym. części obudowy z piktogramem: 18,9 x 33,7 x 20 cm  | 2 |  |  |  |  |
| 5. | Oprawa awaryjna montowana do ww. szynoprzewodów trójfazowych, LED, 3W, 330 lm, tryb pracy ciemny, czas podtrzymania: 3h, obudowa: poliwęglan w kolorze białym, wym.: 13,2 x 13,2 cm  | 4 |  |  |  |  |
| 6. | Szynoprzewody trójfazowe, natynkowe, aluminiowe, kolor biały, profil o przekroju: 31,5 x 32,5 cm , waga wg długości: 300 cm - 3,6 kg; 400 cm – 4,8 kg  | 15 – dług. 300 cm |  |  |  |  |
| 16 –dług.400 cm  |  |  |  |  |
| 7. | Łączniki przewodzące krzyżowe i kątowe, dostosowane do ww. szynoprzewodów i analogicznych wymiarach, kolor biały, waga: max. 0,20 kg  | 6 – krzyżowych |  |  |  |  |
| 10 - kątowych T |  |  |  |  |
| 4 - kątowe 90 st. |  |  |  |  |
| 8. | Zawieszenie mechaniczne, linka stalowej z kulką o dług. ok. 200 cm, śred. 1,2-1,5 mm, udźwig 10 kg; oraz blokada z regulacją długości linki, na śrubę mocującą M4. | 62 |  |  |  |  |
| 9. | Uchwyt sufitowy, z blokadą na linkę z kulką, na śrubę mocującą M6 | 62 |  |  |  |  |
| 10. | Zawieszenie elektryczne, przewód 5-żyłowy, dług.: min. 200 cm, śred. 0,75 cm, z podsufitką, kolor biały | 2 |  |  |  |  |

Oświadczam że:

1. Spełniamy warunki udziału wskazane w Zapytaniu ofertowym pn: Zakup i dostawa sprzętu oświetleniowego do Sali wystawowej w Żydowskim Instytucie Historycznym, wskazane w pkt. 7 zapytania ofertowego.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i adres instytucji | Nazwa wykonanego zamówienia | Termin realizacji | Kwota Brutto |
| 1. |  |  |  |  |

Wraz z ofertą przekazuję kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem wskazanych w zapytaniu ofertowym dowodów na wykonanie ww. dostawy.

1. Jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od dnia złożenia ofert.
2. Zakres zamówienia jest objęty 36 miesięcznym terminem gwarancji.
3. Zamówienie zrealizujemy sami\* / z udziałem podwykonawców\* w zakresie \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (należy podać nazwę podwykonawcy i zakres zamówienia).
4. W razie wybrania przez Zamawiającego naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym
do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności imienia, nazwiska, firmy, adresu oraz zaoferowanej ceny. Zgoda obejmuje okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania oraz okres związany z archiwizacją dokumentów.
6. Informacje zawarte na stronach od nr \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ do nr \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r. poz. 419, 1637.).\*
7. W przypadku zastrzeżenia części oferty należy wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Jeżeli wykonawca nie wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiający będzie uprawniony
do ujawnienia zastrzeżonych informacji osobom trzecim, bez żądania dodatkowych wyjaśnień od Wykonawcy.
8. Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
9. Oferta wraz z załącznikami zawiera \_\_\_\_\_\_\_\_ zapisanych kolejno ponumerowanych stron.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Podpis i pieczątka uprawnionego

przedstawiciela Wykonawcy

\*niepotrzebne skreślić